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	ABFAHRTKONTROLLE LKW
Checkliste vor Fahrtantritt (§ 23 StVO · DGUV Vorschrift 70)



	KENNZEICHEN

	FAHRER/IN

	DATUM / UHRZEIT

	KM-STAND




	RUNDGANG AUSSEN
☐  Beleuchtung, Blinker, Bremsleuchten
☐  Reifen (Profil, Luftdruck, Beschädigungen)
☐  Spiegel und Scheiben sauber, intakt
☐  Kennzeichen und Plaketten lesbar
☐  Aufbau, Plane, Bordwände, Türen
☐  Unterfahrschutz und Schutzvorrichtungen



	LADUNG UND PAPIERE
☐  Ladungssicherung (Gurte, Netze, Sperrbalken)
☐  Lastverteilung geprüft
☐  Fahrzeugpapiere, Führerschein, Fahrerkarte
☐  Begleitpapiere der Ladung vollständig



	KABINE UND TECHNIK
☐  Bremsprobe durchgeführt
☐  Lenkung ohne auffälliges Spiel
☐  Kontrollleuchten ohne Warnung
☐  Kraftstoff / AdBlue ausreichend
☐  Tachograph funktionsbereit, Fahrerkarte gesteckt
☐  Warnweste, Warndreieck, Verbandkasten



	FESTGESTELLTE MÄNGEL / VERANLASSTE MASSNAHMEN





	

Datum, Unterschrift Fahrer/in
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