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	UVV-PRÜFUNG FAHRZEUG
Prüfprotokoll nach DGUV Vorschrift 70 – jährliche Prüfung durch eine befähigte Person



	UNTERNEHMEN

	KENNZEICHEN

	FAHRZEUG / TYP

	KILOMETERSTAND




	PRÜFER/IN (BEFÄHIGTE PERSON)

	PRÜFDATUM

	FAHRZEUG-IDENT-NR. (FIN)

	NÄCHSTE PRÜFUNG




	PRÜFPUNKT
	I. O.
	MANGEL
	ENTFÄLLT
	BEMERKUNG

	Beleuchtung – Scheinwerfer, Blinker, Brems- und Rückfahrlicht
	
	
	
	

	Bremsanlage – Betriebs-, Feststell- und Hilfsbremse
	
	
	
	

	Bereifung und Räder – Profiltiefe, Luftdruck, Beschädigungen
	
	
	
	

	Lenkung und Fahrwerk
	
	
	
	

	Scheiben, Sicht und Wischanlage
	
	
	
	

	Spiegel und Sichthilfen – inkl. Kamera-Monitor-System
	
	
	
	

	Sicherheitsgurte und Sitze
	
	
	
	

	Warneinrichtungen – Hupe, Warnblinkanlage, Rückfahrwarner
	
	
	
	

	Aufbau, Türen und Ladefläche
	
	
	
	

	Ladungssicherung – Zurrpunkte, Zurrmittel, Trennwand
	
	
	
	

	Ladebordwand / Hebebühne – separate Prüfpflicht beachten
	
	
	
	

	Anhängerkupplung und Sicherungen
	
	
	
	

	Elektrik, Batterie und Ladekabel
	
	
	
	

	Betriebsflüssigkeiten und Dichtheit
	
	
	
	

	Erste-Hilfe-Material – Verbandkasten, Verfallsdatum
	
	
	
	

	Warndreieck und Warnwesten
	
	
	
	

	Feuerlöscher – sofern mitzuführen, Prüfplakette
	
	
	
	

	Mitgeführte Papiere – Zulassung, HU, Versicherung
	
	
	
	



	FESTGESTELLTER MANGEL
	FRIST
	BEHOBEN AM
	BESTÄTIGT DURCH

	
	
	
	

	
	
	
	



	PRÜFERGEBNIS
☐  Keine Mängel – Fahrzeug ist einsatzbereit
☐  Geringe Mängel – Weiterbetrieb zulässig, Behebung bis zur oben genannten Frist
☐  Erhebliche Mängel – Fahrzeug bis zur Mängelbeseitigung stillgelegt



	

Datum, Unterschrift Prüfer/in (befähigte Person)
	

Datum, Unterschrift Fuhrparkverantwortliche/r
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